ПРОГРАММА ЗАГРУЗКИ TST С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИИ ВЫГРУЗКОЙ TSR ИЗ ПАМЯТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ С ЛЮБЫМ ПАРАМЕТРОМ

ПРОГРАММА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ РЕЗИДЕНТНОЙ В ПАМЯТИ ВЫПОЛНЯЕТ ПРИ НАЖАТИИ КЛАВИШ CTRL+~ СОХРАНЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ТЕКУЩЕЙ СТРАНИЦЫ ЭКРАНА (B800h) В ФАЙЛЕ, СПЕЦИФИКАЦИЯ КОТОРОГО ЗАДАНА В ПЕРЕМЕННОЙ SpecFile DB 'ZZZ.EKR',0 - СОХРАНИТЬ В ТЕКУЩЕМ КАТАЛОГЕ